\documentclass[12pt,a4paper]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc} % размер

\usepackage[T2A]{fontenc} % указывает внутреннюю кодировку TeX

\usepackage[ngerman,english]{babel}

\usepackage{epsfig}
\usepackage{xcolor}

\usepackage[labelformat=simple]{subcaption}
\usepackage{array,graphicx,caption}
\usepackage{xcolor,color}		

\begin{document}	
	


%-------------------------------------------------------------------------------
\begin{figure}[t]
	\begin{center}
		\includegraphics[width=\textwidth]{figures/subract1}
	\end{center}
	%
	\caption{
		Top left: correlation E$_{T}$(4n) vs E$_{T}$($^7$H). Green color corresponds to the empty target. \\
		Middle left: chosen area for analysis. Zoomed. \\ 
		Top right: E$_{T}$(4n) obtained by projection of Middle left distribution to the left axis. \\
		Middle right: E$_{T}$(4n) obtained by projection of the chosen area in suggestion of the homogeneously layout of the green events inside the area. Factorized by the beam factor 6. \\
		Bottom right: E$_{T}$(4n) after subtraction.
	}
	%
	\label{fig:sub1}
\end{figure}
%-------------------------------------------------------------------------------

%-------------------------------------------------------------------------------
\begin{figure}[t]
	\begin{center}
		\includegraphics[width=\textwidth]{figures/subract2}
	\end{center}
	%
	\caption{
		The chosen area was changed to choose the events with E$_{T}$($^7$H)>8 MeV only. The same logic was applied with the modified area.
	}
	%
	\label{fig:sub2}
\end{figure}
%-------------------------------------------------------------------------------

\newpage
\thispagestyle{empty}

Был сделан анализ фоновых событий, основываясь на двумерке E$_{T}$(4n) vs E$_{T}$($^7$H).
То есть, на распределении E$_{T}$(4n) vs E$_{T}$($^7$H) Рис \ref{fig:sub1} (левый верх) выбиралась рабочая область.
Отдельно события вошедшие в рабочую область и графический кат изображены на Рис \ref{fig:sub1} (левый середина).
Интегральный спектр E$_{T}$(4n), полученный как проекция рабочей области на вертикальную осьь изображена на  Рис \ref{fig:sub1} (правый верх).
Затем, \textbf{мы предположили, что фоновые зелёные события распределены равномерно по рабочей области. 
Получено, что плотность фоновых событий (после умножения на фактор пучка) равно 0.26 событий на единицу площади.
Тогда, используя это предположение, проекция такого равномерного зелёного распределения на вертикальную ось дал, и факторизованное на интеграл пучка 6, дало одномер показанный на Рис \ref{fig:sub1} (правый середина). }
После вычитания полученных гистограмм, было получено распределение изображённое в правом нижнем углу.


Аналогичные процедуры были проделаны с выбором рабочей области для E$_{T}$(4n)>8 MeV.
Результаты приведены на Рис \ref{fig:sub2}.
При таком выборе, плотность фоновых событий на единицу площади равнялось 0.3 события на единицу площади, то есть на 20\% больше чем в первой итерации.

\newpage

	
\end{document}